WAVE 44.1kHz 24 bit
à utiliser pour tout ce qui est clip video et upload sur internet ou il n’est pas demandé d’être obligatoirement en 16 bit

WAVE 44.1kHz 16 bit
upload internet ou il est spécifiquement demandé de mettre en 16 bit

MP3 320 kbps
upload internet ou il n’est pas possible de mettre en WAVE

DDP Image
dossier à envoyer pour faire presser votre CD

Pour ouvrir le DDP, aller dans le dossier DDP, aller dans le dossier player, installer le logiciel du lecteur (PC ou mac), soit le dossier DDP va se loader tout seul soit il faudra faire glisser le dossier entier sur le lecteur vide qui s’ouvrira.